**HENKILÖNOSTIMEN JA TRUKIN KÄYTTÄJÄ**

*Valtioneuvoston asetus 403/2008 14§ 4 mom; Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen.*

**Lupaa myönnettäessä koneet yksilöitävä.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Työmaa** |  | | |
| **Luvan saajan nimi** |  | Veronumero |  |
| Saksinostin |  | | |
| Teleskooppinostin |  | | |
| Nivelpuominostin |  | | |
| Trukki |  | | |
| Kurottaja |  | | |

**Käyttölupa edellyttää**, että työntekijä on perehdytetty laitteen käyttöohjeisiin tai nostoihin

**HUOM! Nivelpuomi- ja teleskooppinostimissa työskenneltäessä on aina käytettävä turvavaljaita.**

**Tarkastetaan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Työntekijä on tutustunut pystytys- / käyttöohjeisiin |  | Alustan ja kulkuteiden kunto ja tasaisuus |
|  | Pystytys |  | Maapohjan kantavuus |
|  | Hallintalaitteiden käyttö |  | Käyttöolosuhteet ja rajoitukset |
|  | Turvalaitteiden käyttö / hätäpysäytys |  | Työskentely |
|  | Turvavarusteiden käyttö |  | Nostopaikan arviointi |
| **Erityisohjeet tällä työmaalla:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| **Työnantajan tiedot** |
| **Yritys:** |
| **Paikka ja päivämäärä:** |
| **Luvan antajan allekirjoitus:** |
| **Nimenselvennys:** |